|  |
| --- |
| Afdeling Operationeel WaterbeheerBuitendienst Leuvenwww.vmm.be |

|  |
| --- |
|  |

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Ken Van Rooy       slibruiming wachtbekkens Zuunbeek

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

 0478/79.51.34 24/06/2021

k.vanrooy@vmm.be

**Betreft**: Slibruiming wachtbekkens Zuunbeek

Geachte heer, mevrouw,

Om te kunnen starten met de volgende fase van de slibruiming zal onze aannemer het wachtbekken tijdelijk droogzetten. Hiervoor zal er een gat (met terugslagklep) gemaakt worden in de betonnen keermuur tussen het wachtbekken en de Zuunbeek waardoor het wachtbekken gedeeltelijk gravitair kan leeglopen. Om het laatste water weg te krijgen zal er gebruik gemaakt worden van pompen. Begin augustus zal er dan verder gewerkt worden met de slibruiming, aanleg dijk en moeraszone.

Door de plaatsing van de terugslagklep kan het wachtbekken bij hevige onweders of hoogwater nog steeds gebruikt worden voor waterberging.

Voor vragen over deze werken kan u steeds contact opnemen met Ken Van Rooy.